**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * **Работайте в защитных очках** |  |  | * **Регулярно проверяйте надежность затяжки винтов в отключенном от компрессора инструменте.** |
|  | * **В некоторых условиях может потребоваться применение средств защиты органов слуха.** |  |  | * **Никогда не направляйте выпускное отверстие на себя или окружающих.** * **Никогда не выстреливайте скобами в воздух.** |
|  | * **В качестве источника питания используйте только воздушный компрессор.** |  |  | * **Не забивайтекрепеж слишком близко к краям и углам тонких деталей.** * **Не забивайте крепеж поверх другого крепежа** |
|  | * **Работайте только в заданном для данного инструмента диапазоне давлений сжатого воздуха.** |  |  | * **Не подносите выпускное отверстие к рукам и телу.** |
|  | * **Не используйте инстру-мент вблизи легковоспла-меняющихся веществ.** * **Никогда не используйте инструмент во взрывоо-пасной атмосфере.** |  |  | * **При работе на наклонной поверхности начинайте снизу и постепенно поднимайтесь вверх.** * **Закрепите шланг в точке, расположенной недалеко от места работы** |
|  | * **Используйте только реко-мендованные фитинги.** * **Отсоединяйте источник сжатого воздуха и выни-майте весь крепеж из магазина после заверше-ния работы.** * **Нажимайте на спусковой крючок только, когда хотите произвести заби-вание крепежа.** |  |  | * **Запрещается использовать инструмент с поврежден-ными, неисправными, от-соединенными или изме-ненными элементами.** * **Никогда не снимайте и не блокируйте работупредо-хранительныхэлементов управления инструментом.** * **Не используйте инструмент в качестве молотка.** * **Не переносите инструмент за воздушный шланг.** * **Не вносите изменения в конструкцию инструмента.** |