**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * **Работайте в защитных очках**
 |  |  | * **Регулярно проверяйте надежность затяжки винтов в отключенном от компрессора инструменте.**
 |
|  | * **В некоторых условиях может потребоваться применение средств защиты органов слуха.**
 |  |  | * **Никогда не направляйте выпускное отверстие на себя или окружающих.**
* **Никогда не выстреливайте скобами в воздух.**
 |
|  | * **В качестве источника питания используйте только воздушный компрессор.**
 |  |  | * **Не забивайтекрепеж слишком близко к краям и углам тонких деталей.**
* **Не забивайте крепеж поверх другого крепежа**
 |
|  | * **Работайте только в заданном для данного инструмента диапазоне давлений сжатого воздуха.**
 |  |  | * **Не подносите выпускное отверстие к рукам и телу.**
 |
|  | * **Не используйте инстру-мент вблизи легковоспла-меняющихся веществ.**
* **Никогда не используйте инструмент во взрывоо-пасной атмосфере.**
 |  |  | * **При работе на наклонной поверхности начинайте снизу и постепенно поднимайтесь вверх.**
* **Закрепите шланг в точке, расположенной недалеко от места работы**
 |
|  | * **Используйте только реко-мендованные фитинги.**
* **Отсоединяйте источник сжатого воздуха и выни-майте весь крепеж из магазина после заверше-ния работы.**
* **Нажимайте на спусковой крючок только, когда хотите произвести заби-вание крепежа.**
 |  |  | * **Запрещается использовать инструмент с поврежден-ными, неисправными, от-соединенными или изме-ненными элементами.**
* **Никогда не снимайте и не блокируйте работупредо-хранительныхэлементов управления инструментом.**
* **Не используйте инструмент в качестве молотка.**
* **Не переносите инструмент за воздушный шланг.**
* **Не вносите изменения в конструкцию инструмента.**
 |